{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Înalt","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Scăzut","dBA","","33","35","37"]
["","Răcire","","Scăzut","dBA","","33","35","37"]
["","","","Înalt","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Accesorii standard","Manual de utilizare","","","","","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare"]
["","Manual de instalare","","","","","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare"]
["","Furtun de drenare","","","","","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare"]
["","Clemă pentru furtunul de drenare","","","","","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului"]
["","Şuruburi","","","","","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi"]
["","Ghid de instalare","","","","","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","","2","2","2"]
["","Garnituri de etanşare","","","","","4","4","4"]
["","Plăcută de etanşare drenaj","","","","","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj"]
["","Cleme","","","","","Cleme","Cleme","Cleme"]
["Sisteme de control","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panou decorativ 4","Dimensiuni","","Adâncime","mm","","50","50","50"]
["","","","Lățime","mm","","950","950","950"]
["","","","Înălțime","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri"]
["","Culoare","","","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Greutate","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Răcire","","","dBA","","61","61","61"]
["","Încălzire","","","dBA","","61","61","61"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","","840","840","840"]
["","","","Adâncime","mm","","840","840","840"]
["","","","Înălțime","mm","","288","288","288"]
["Carcasă","Material","","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","26","26","26"]
["Panou decorativ","Greutate","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","","130","130","130"]
["","","","Adâncime","mm","","950","950","950"]
["","","","Lățime","mm","","950","950","950"]
["","Culoare","","","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["Power supply","Fază","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","","50","50","50"]
["","Nume","","","","","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare."]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","288"]
["","","","Lățime","mm","840"]
["","","","Adâncime","mm","840"]
["Greutate","Unitate","","","kg","25"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Scăzut","m³/min","12.2"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Scăzut","m³/min","12.2"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","53"]
["","Încălzire","","","dBA","53"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Scăzut","dBA","29"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Scăzut","dBA","29"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9"]
["","Drenare","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panou decorativ","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Culoare","","","","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","130"]
["","","","Lățime","mm","950"]
["","","","Adâncime","mm","950"]
["","Greutate","","","kg","10.3"]
["Panou decorativ 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 - panou cu autocurăţare"]
["","Culoare","","","","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","130"]
["","","","Lățime","mm","950"]
["","","","Adâncime","mm","950"]
["","Greutate","","","kg","10.3"]
["Panou decorativ 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W - albă complet"]
["","Culoare","","","","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","50"]
["","","","Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Lățime-=-mm","mm","950"]
["","","","Adâncime","mm","950"]
["","Greutate","","","kg","5.4"]
["Panou decorativ 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 - albă cu fante gri"]
["","Culoare","","","","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","950"]
["","","","Lățime","mm","950"]
["","","","Adâncime","mm","50"]
["","Greutate","","","kg","5.4"]
["Sisteme de control","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu fir","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","VE"]
["","Fază","","","","1~"]
["Alimentare curent","Alimentare curent-=-Frecvenţă","","Frecvenţă","","50"]
["","Alimentare curent-=-Tensiune","","Tensiune","","220-240"]