{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Eficienţă nominală","EER","","","2.70","2.70"]
["","Annual energy consumption","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","D","D"]
["","","Încălzire","","C","C"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Note","","","","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)"]
["","","","","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)"]
["","","","","(3) - Răcire: temp. interioară: 27 °CDB, 19,0 °CWB; temp. exterioară: 35 °CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Răcire: temp. interioară: 27 °CDB, 19,0 °CWB; temp. exterioară: 35 °CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(5) - Conform EN/IEC 61000-3-11, respectiv cu EN/IEC 61000-3-12, este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Zsys mai mică sau egală cu valoarea Zmax, respectiv cu Ssc mai mare sau egală cu valoarea minimă a Ssc","(5) - Conform EN/IEC 61000-3-11, respectiv cu EN/IEC 61000-3-12, este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Zsys mai mică sau egală cu valoarea Zmax, respectiv cu Ssc mai mare sau egală cu valoarea minimă a Ssc"]
["","","","","(6) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A.","(6) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A."]
["","","","","(7) - Impedanţa sistemului","(7) - Impedanţa sistemului"]
["","","","","(8) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază","(8) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază"]
["","","","","(9) - Curent de scurtcircuit","(9) - Curent de scurtcircuit"]
["","","","","(10) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(10) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]