{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","40","40"]
["","","Scăzut","dBA","33","33"]
["","Răcire","Scăzut","dBA","33","33"]
["","","Înalt","dBA","40","40"]
["Sisteme de control","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Racorduri ţevi","Lichid","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Putere absorbită","Răcire","Nom.","kW","0.35"]
["","Încălzire","Nom.","kW","0.35"]
["Gol în tavan necesar >","mm","","","350","350"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","dBA","66","66"]
["Dimensiuni","Unitate","Lăţime","mm","1,400","1,400"]
["","","Adâncime","mm","700","700"]
["","","Înălţime","mm","300","300"]
["Casing","Material","","","","Oţel galvanizat"]
["","Culoare","","","Nevopsit (galvanizat)","Not painted"]
["Greutate","Unitate","","kg","45","45"]
["Ventilator","Presiune statică externă","Ridicată","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Înălţime de drenare","mm","","","625","625"]
["Panou decorativ","Greutate","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensiuni","Înălţime","mm","55","55"]
["","","Adâncime","mm","500","500"]
["","","Lăţime","mm","1,500","1,500"]
["","Culoare","","","Alb (10Y9/0,5)","Alb (10Y9/0,5)"]
["Capacitate de încălzire","Total capacity","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Faze","","","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60"]
["","Name","","","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temp. interioară: 27 °CDB, 19,0 °CWB; temp. exterioară: 35 °CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior."]
["","","","","(3) - Capacităţile sunt nete, incluzând o deducere pentru răcire (o suplimentare pentru încălzire) pentru căldura produsă de motorul ventilatorului din interior.","(3) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate."]
["","","","","(4) - Valorile presiunii sonore sunt menţionate pentru o unitate instalată cu aspiraţia în partea din spate.","(4) - Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","(5) - Categoria unităţii PED: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(5) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m"]