{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["Racorduri ţevi","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","9.50","9.50"]
["","Drenare","Dext","mm","VP20 (diam. extern 26, Diam. intern 20)","VP20 (diam. extern 26, Diam. intern 20)"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","5.63","5.21"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","149","228"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","2.40","3.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","858","1,047"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","321","574"]
["","EER","","","3.74","2.96"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","B"]
["","","Încălzire","","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]