{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 4MWXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MWXM52A2V1B9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","5"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","6.8"]
["Eficienţă nominală","EER","","","4.12"]
["","COP","","","3.69"]
["","Consum anual de energie","","kWh","606"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","5"]
["","SEER","","","6.36"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","276"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","4.8"]
["","SCOP/A","","","3.83"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","3.82"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1754"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]