{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","35","35","38"]
["","","Medie","dBA","33","33","36"]
["","","Scăzut","dBA","27","27","30"]
["","Răcire","Medie","dBA","33","33","35"]
["","","Scăzut","dBA","27","27","30"]
["","","Înalt","dBA","35","35","38"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","1","1","1"]
["","Manual de utilizare","","","1","1","1"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","1","1","1"]
["","Plăcuţă de etanşare","","","1","1","1"]
["","Clemă metalică","","","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","8","8","8"]
["","Material de etanşare","","","2","2","2"]
["","Cleme","","","6","6","6"]
["","Placă fixare şaibă","","","4","4","4"]
["","Şuruburi pentru flanşele tubulaturii","","","1","1","1"]
["","Filtru de aer","","","1","1","1"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Drenare","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Putere intrare","Răcire","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Încălzire","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Răcire","","dBA","53","53","56"]
["","Încălzire","","dBA","53","53","56"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","750","750","1,150"]
["","","Adâncime","mm","620","620","620"]
["","","Înălțime","mm","200","200","200"]
["Greutate","Unitate","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilator","Presiune statică externă","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fază","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nume","","","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Sunetul în timpul funcţionării se bazează pe orificiul de aspiraţie din spate şi pe presiunea statică externă de 40 Pa. Sunetul în timpul funcţionării pt. orificiul de aspiraţie inferior: (pt. orificiul de admisie spate) +5 dB. La realizarea unei instalaţii în care presiunea statică ext. se reduce, nivelul de 5 dB poate creşte.","(1) - Sunetul în timpul funcţionării se bazează pe orificiul de aspiraţie din spate şi pe presiunea statică externă de 40 Pa. Sunetul în timpul funcţionării pt. orificiul de aspiraţie inferior: (pt. orificiul de admisie spate) +5 dB. La realizarea unei instalaţii în care presiunea statică ext. se reduce, nivelul de 5 dB poate creşte.","(1) - Sunetul în timpul funcţionării se bazează pe orificiul de aspiraţie din spate şi pe presiunea statică externă de 40 Pa. Sunetul în timpul funcţionării pt. orificiul de aspiraţie inferior: (pt. orificiul de admisie spate) +5 dB. La realizarea unei instalaţii în care presiunea statică ext. se reduce, nivelul de 5 dB poate creşte."]
["","","","","(2) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","(2) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","(2) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat."]