{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9","FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","142","186"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A+"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","762","1,058"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","273","446"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A"]
["","","Încălzire","","A","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(3) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(3) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Unitate exterioară","","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","5.00","5.70"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","5.80","7.00"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","","","3.49","3.41"]
["","Consum anual de energie","","kWh","","","771","934"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","A","B"]
["","","Încălzire","","","","B","B"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","","A+","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","","5.98","5.76"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","292","347"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","","A","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","3.84","3.96"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","4.04"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","","","3.51","3.66"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","1377","1372"]