{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","5.70"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","7.00"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","3.05"]
["","COP","","","","3.41"]
["","Consum anual de energie","","kWh","","934"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","B"]
["","","Încălzire","","","B"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","5.70"]
["","SEER","","","","5.76"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","347"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","3.96"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","1,372"]
["Note","","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","(3) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","5.00"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","5.80"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.24"]
["","COP","","","3.49"]
["","Consum anual de energie","","kWh","771"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","B"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.98"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","292"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","3.84"]
["","SCOP/A","","","3.90"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","3.51"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1377"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D"]