{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG71M2V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZASG100M7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","6.12"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","389"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.84"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1,641"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Note","","","","(1) - Răcire: T2: temp. interioară 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Unitate exterioară","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","9.50","9.50"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","10.8","10.8"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","A++","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","6.24","5.49"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","533","606"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","A","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","3.82","3.90"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","2199","2154"]