{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B","FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B","FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B","FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Răcire a spaţiului","Consum anual de energie","","kWh/a","","298","","332"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","5.00","","5.70"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","","4.35","","4.71"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","1,578","","1,705"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","765","765","861","861"]
["","EER","","","3.27","3.27","3.31","3.31"]
["","COP","","","3.35","3.35","3.32","3.32"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A"]
["","","Încălzire","","C","C","C","C"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","6.00","6.00","7.20","7.20"]
["Note","","","","(1) - Aplicațiile „Code du travail” se referă la clădiri non-publice (de exemplu, birouri).","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Aplicațiile „Code du travail” se referă la clădiri non-publice (de exemplu, birouri).","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","","5.87","","6.02"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+","","A+"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","SCOP/A","","","","3.86","","3.87"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","A","","A"]