{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZAG71M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","","","","","9.04","10.5","10.2","9.44","8.62"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","368","316","327","352","386"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.73","4.85","4.84","4.63","4.54"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A+"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","2,309","2,252","2,256","2,359","2,405"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Note","","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Răcire: T2: temp. interioară 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Răcire: T2: temp. interioară 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Răcire: T2: temp. interioară 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]"]
["","","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Unitate exterioară","","","","","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B","RZAG71M7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","A++","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","6.55","7.80","7.58"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","363","305","314"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+","A+","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","4.32","4.43","4.33"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","1523","1485","1520"]