{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8W1B","FHQ100CAVEB / RQ100B8W1B","FHQ125CAVEB / RQ125B8W1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)","12.2 (3)"]
["Piping connections","Lichid","Dext","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","OD","mm","26","26","26"]
["Eficienţă nominală","EER","","","2.68","2.66","2.71"]
["","Consum anual de energie","","kWh","1,325","1,840","2,255"]
["","COP","","","2.86","2.79","2.81"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","D","D","D"]
["","","Încălzire","","D","E","D"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Note","","","","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)"]
["","","","","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)"]
["","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5m (pe orizontală); diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(5) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(5) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(5) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]