{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":19,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RZQSG71L2V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.8","","","","","9.5","9.5","12.0","12.0"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","5.11","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","4.61","4.61","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","466","773.256","773.256","773.256","773.256","650.685","650.685","911.063","911.063","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","C","C","C","C","A","A","B","B","D","D","C","C","C","C"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","7.60","6.81","6.81","6.81","6.81","7.60","7.60","7.60","7.60","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.80","3.80","3.81","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,792","2,802","2,802","2,802","2,802","2,799","2,799","2,791","2,791","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,305","3,306.471"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","983","","","","","1,480","1,480","2,075","2,075"]
["","EER","","","3.46","","","","","3.21","3.21","2.89","2.89"]
["","COP","","","4.00","","","","","3.61","3.61","3.62","3.62"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","","","","","A","A","C","C"]
["","","Încălzire","","A","","","","","A","A","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.5","","","","","10.8","10.8","13.5","13.5"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]
["","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]