{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","2.60","3.40"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.80","3.09"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Consum anual de energie","","kWh","342","550"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","B"]
["","","Încălzire","","A","B"]
["Răcire a spațiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","3.40"]
["","SEER","","","","5.70"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","209"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","2.90"]
["","SCOP/A","","","","4.05"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","1,002"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]