{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BB / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42B2V1BB / RXA42B5V1B8","FTXA50B2V1BB / RXA50B5V1B8"]
["Capacitate de răcire","Capacitate de răcire-=-Min.-=-kW","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","4.2","5"]
["","Max.","","kW","5","5.3"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.4","5.8"]
["","Max.","","kW","6","6.5"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Consum anual de energie","","kWh","526","679"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","196","239"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","3.04","3.19"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1156","1218"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]