{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MS / 4MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 4MXM80A2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","7.50"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","10.00"]
["Eficienţă nominală","EER","","","4.13"]
["","COP","","","3.32"]
["","Consum anual de energie","","kWh","908"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","C"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","7.50"]
["","SEER","","","6.92"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","380"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.46"]
["","SCOP/A","","","4.02"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","5.28"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2245"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]