{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":24,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 4MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM35R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM60R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM60R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM35R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM80A2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.8","6.5","6.8","6.8","6.8","6.7","6.8","6.5","6.7","6.8","7.40","7.40","7.40","8.00","7.40","7.70","8.00","7.40","7.40","7.70"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","6.97","7.76","6.75","7.71","6.75","6.94","7.71","7.76","6.94","6.97","7.40","7.07","7.40","6.93","6.73","6.52","6.93","6.73","7.07","6.52"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","342","294","352","309","352","338","309","294","338","342","351","370","351","405","387","417","405","387","370","417"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","6.50","6.80","6.80","6.80","6.70","6.80","6.50","6.70","6.80","7.40","7.40","7.40","8.00","7.40","7.70","8.00","7.40","7.40","7.70"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","4.80","5.30","4.50","5.30","4.50","4.30","5.30","5.30","4.30","4.80","6.23","5.37","6.23","5.37","4.27","4.27","5.37","4.27","5.37","4.27"]
["","SCOP/A","","","4.00","4.09","3.90","4.10","3.90","3.86","4.10","4.09","3.86","4.00","4.56","4.31","4.56","4.34","4.33","4.23","4.34","4.33","4.31","4.23"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A+","A","A+","A","A","A+","A+","A","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1,680","1,814","1,612","1,807","1,612","1,559","1,807","1,814","1,559","1,680","1,913","1,744","1,913","1,732","1,382","1,413","1,732","1,382","1,744","1,413"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","863","810","947","883","947","896","883","810","896","863","887","977","887","1,125","1,079","1,236","1,125","1,079","977","1,236"]
["","EER","","","3.94","4.01","3.59","3.85","3.59","3.74","3.85","4.01","3.74","3.94","4.17","3.79","4.17","3.56","3.43","3.11","3.56","3.43","3.79","3.11"]
["","COP","","","3.81","4.49","3.82","4.38","3.82","3.95","4.38","4.49","3.95","3.81","4.58","4.02","4.58","4.08","3.73","3.56","4.08","3.73","4.02","3.56"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","A","A","A","B"]
["","","Încălzire","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","A","A","A","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","8.60","8.20","8.60","8.60","8.60","8.30","8.60","8.20","8.30","8.60","9.60","9.30","9.60","9.40","9.30","9.00","9.40","9.30","9.30","9.00"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]