{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb","Alb","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","286","286","286","286"]
["","","","Lățime","mm","770","770","770","770"]
["","","","Adâncime","mm","225","225","225","225"]
["Greutate","Unitate","","","kg","9","9","9","9"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["","","","Medie","m³/min","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["","","","Medie","m³/min","8.6","9","9.5","8.6"]
["","","","Scăzut","m³/min","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","5","5.1","7.4","5"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","55","58","59","55"]
["","Încălzire","","","dBA","55","58","61","55"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","40","43","46","39"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","33","34","39","33"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","26","27","34","25"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19","20","27","19"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","40","40","44","39"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","34","35","38","34"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","28","29","33","28"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","21","21","30","21"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","Drenare","","","","18","18","18","18"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Telecomandă cu fir","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)"]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]