{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Capacitate de răcire","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Nom.","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Piping connections","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","B","B","B","B"]
["","","Încălzire","","B","B","C","C"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Note","","","","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)"]
["","","","","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)"]
["","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m"]
["","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(4) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(4) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m"]
["","","","","(5) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","(5) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]