{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTA-CW / RXTA-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B"]
["Capacitate de răcire","Capacitate de răcire-=-Min.-=-kW","","kW","1.2"]
["","Nom.","","kW","3"]
["","Max.","","kW","4.6"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","kW","0.8"]
["","Nom.","","kW","3.2"]
["","Max.","","kW","7.1"]
["Eficienţă nominală","EER","","","4.89"]
["","COP","","","5.01"]
["","Consum anual de energie","","kWh","307"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A+++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","3"]
["","SEER","","","8.75"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","120"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A+++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","3"]
["","SCOP/A","","","5.17"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","3"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","812"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(3) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]