{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTM30A2V1B","FTXTM40A2V1B"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.029","0.053"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.024","0.06"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","298","298"]
["","","","Lățime","mm","804","997"]
["","","","Adâncime","mm","252","292"]
["Greutate","Unitate","","","kg","12","15"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","13.2","15.1"]
["","","","Medie","m³/min","8.1","9.2"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.6","5.6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.8","4.8"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","11.7","17"]
["","","","Medie","m³/min","7.7","10"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.6","6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.7","5.1"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","60","60"]
["","Încălzire","","","dBA","59","60"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","45","46"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","33","32"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","25","24"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","21","20"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","43","46"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","31","31"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","22","22"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19","19"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675","675"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.5","9.5"]
["","Drenare","","","","18","18"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","ARC466A83","ARC466A83"]
["Accesorii standard","FTXTM30A2V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V1","V1"]
["","Fază","","","","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m"]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Accesorii standard","FTXTM40A2V1B","","","","","1"]