{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTM30R2V1B","FTXTM40R2V1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Înalt","dBA","45.0"]
["","","","Medie","dBA","31.0"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19.0"]
["","","","Scăzut","dBA","22.0"]
["","Răcire","","Medie","dBA","33.0"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","21.0"]
["","","","Scăzut","dBA","25.0"]
["","","","Înalt","dBA","45.0"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1"]
["","Telecomandă fără fir","","","","1"]
["","Baterii uscate AAA","","","","2"]
["","Suport telecomandă","","","","1"]
["","Placă de montare","","","","1"]
["","Şuruburi de fixare a aparatului interior","","","","2"]
["","Filtru cu particule de argint","","","","1"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu fir","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A75"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.50"]
["","Drenare","","","","18"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.035"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.039"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","60.0"]
["","Încălzire","","","dBA","61.0"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","778"]
["","","","Adâncime","mm","272"]
["","","","Înălțime","mm","295"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb"]
["Greutate","Unitate","","","kg","10.0"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","12.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","4.9"]
["","","","Medie","m³/min","7.5"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.0"]
["","","Răcire","Scăzut","m³/min","5.3"]
["","","","Medie","m³/min","7.8"]
["","","","Înalt","m³/min","12.2"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.1"]
["Power supply","Fază","","","","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50"]
["","Nume","","","","V1"]
["","Tensiune","","","V","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m"]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice."]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","","0.053"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","","0.06"]
["Carcasă","Culoare","","","","","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","","299"]
["","","","Lățime","mm","","998"]
["","","","Adâncime","mm","","292"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","14.5"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","","15.4"]
["","","","Medie","m³/min","","9.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","","5.8"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","","4.6"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","","17.5"]
["","","","Medie","m³/min","","10.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","","7.1"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","","5.9"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","","60"]
["","Încălzire","","","dBA","","61"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","","46"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","","32"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","","24"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","","20"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","","46"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","","31"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","","22"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","","19"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","","9.5"]
["","Drenare","","","","","18"]
["Sisteme de control","Infrared remote control","","","","","ARC466A75"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu fir","","","","","BRC073A1"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2"]
["","Operation manual","","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1"]
["","Silver particle filter","","","","","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2"]
["","Mounting plate","","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","","1"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","","V1"]
["","Fază","","","","","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","","50"]
["","Tensiune","","","V","","220-240"]