{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8V3B","FUQ100CVEB / RR100B8V3B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Eficienţă nominală","EER","","","2.63","2.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,350","1,915"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","D","D"]
["Note","","","","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)"]
["","","","","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)"]
["","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°CDB, 19,0°CWB; temp. exterioară: 35°CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m (orizontal); diferenţa de nivel: 0 m","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°CDB, 19,0°CWB; temp. exterioară: 35°CDB; lungimea echivalentă a tubulaturii: 7,5 m (orizontal); diferenţa de nivel: 0 m"]
["","","","","(4) - Conform EN/IEC 61000-3-11, poate fi necesară consultarea operatorului reţelei de distribuţie pentru a verifica dacă echipamentul este conectat doar la o singură alimentare cu Zsys (impedanţa sistemului) ≤ Zmax","(4) - Conform EN/IEC 61000-3-11, poate fi necesară consultarea operatorului reţelei de distribuţie pentru a verifica dacă echipamentul este conectat doar la o singură alimentare cu Zsys (impedanţa sistemului) ≤ Zmax"]
["","","","","(5) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A.","(5) - Standard european/internaţional de stabilire a limitelor pentru transformatoare de tensiune, fluctuaţii de tensiune şi clipiri în sistemele publice de furnizare de tensiune joasă pentru echipamentele care funcţionează la o intensitate nominală mai mică sau egală cu 75 A."]
["","","","","(6) - Impedanţa sistemului","(6) - Impedanţa sistemului"]
["","","","","(7) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază","(7) - Echipamentul este conform cu EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare > 16 A şi ≤ 75 A pe fază"]
["","","","","(8) - Curent de scurtcircuit","(8) - Curent de scurtcircuit"]
["","","","","(9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]