{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Scăzut","dBA","35","39","40"]
["","Răcire","Scăzut","dBA","35","39","40"]
["","","Înalt","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare"]
["","Manual de utilizare","","","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare"]
["","Declaraţie de conformitate","","","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate","Declaraţie de conformitate"]
["","Furtun de drenare","","","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare"]
["","Clemă metalică","","","Clemă metalică","Clemă metalică","Clemă metalică"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului"]
["","Cleme","","","Cleme","Cleme","Cleme"]
["","Clemă cu şaibă","","","Clemă cu şaibă","Clemă cu şaibă","Clemă cu şaibă"]
["","Material pentru izolarea şi etanşarea racordurilor","","","Material pentru izolarea şi etanşarea racordurilor","Material pentru izolarea şi etanşarea racordurilor","Material pentru izolarea şi etanşarea racordurilor"]
["","Cot","","","Cot","Cot","Cot"]
["","Model de instalare","","","Model de instalare","Model de instalare","Model de instalare"]
["","Material de blocare","","","Material de blocare","Material de blocare","Material de blocare"]
["","Ţeavă în L","","","Ţeavă în L","Ţeavă în L","Ţeavă în L"]
["","Şuruburi","","","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi"]
["","Material neţesut","","","Material neţesut","Material neţesut","Material neţesut"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","dBA","59","64","65"]
["","Încălzire","","dBA","59","64","65"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","950","950","950"]
["","","Adâncime","mm","950","950","950"]
["","","Înălțime","mm","198","198","198"]
["Carcasă","Material","","","Răşină","Răşină","Răşină"]
["","Colour","","","Alb crud","Alb crud","Alb crud"]
["Greutate","Unitate","","kg","25","26","26"]
["Înălțime de drenare","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nume","","","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]