{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Capacitate de răcire","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (2)","2.5 (3)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A","A","A","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","3.4 (3)","3.4 (4)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","(2) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(2) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(2) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(3) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(3) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(3) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed"]
["","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(4) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(4) - Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. exterioară: 35°CDB, 24°CWB","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(5) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(5) - 220V","(5) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - 230 V","(6) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(6) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(6) - 230 V","(6) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(6) - 230 V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","(8) - 230 V","(8) - 230 V","(8) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","(8) - 230 V","(8) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat."]
["","","","","(9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(9) - 240V","(9) - 240V","(9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(9) - 240V","(9) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]
["","","","","","(10) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","(10) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat.","","(10) - Atunci când sunteţi conectat la aparatul exterior al unui multisistem, consultaţi specificaţiile unităţii multi exterioară de conectat."]
["","","","","","(11) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(11) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","(11) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]