{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FVXM25B2V1B","FVXM35B2V1B","FVXM50B2V1B"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.02","0.02","0.03"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.02","0.03","0.03"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","600","600","600"]
["","","","Lățime","mm","750","750","750"]
["","","","Adâncime","mm","238","238","238"]
["Greutate","Unitate","","","kg","17","17","17"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","8.7","9.2","11.6"]
["","","","Medie","m³/min","7","7","9"]
["","","","Scăzut","m³/min","4.9","4.9","6.6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.1","4.1","5.4"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","9.2","9.8","12.8"]
["","","","Medie","m³/min","7.2","7.2","10"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.6","5.6","8.4"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.1","4.1","5.9"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","52","53","61"]
["","Încălzire","","","dBA","52","53","62"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","38","39","44"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","32","32","38"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","25","25","31"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","20","20","27"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","38","39","46"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","32","32","40"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","25","25","35"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19","19","29"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675","675","675"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.4","6.4","6.4"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","Drenare","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","ARC466A90","ARC466A90","ARC466A90"]
["","Telecomandă cu fir","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorii standard","FVXM25B2V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","2","2","2"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V1","V1","V1"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m"]
["Accesorii standard","FVXM35B2V1B","","","","","1"]
["","FVXM50B2V1B","","","","","","1"]