{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWR-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWR02AATV3","FWR03AATV3","FWR06AATV3","FWR08AATV3"]
["Nivelul de presiune sonoră","Scăzut","","","dBA","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","Înalt","","","dBA","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["Nivelul total de putere sonoră","Scăzută","","","dBA","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","Mare","","","dBA","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["Debit de apă","Răcire","","Scăzută","l/h","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","Mare","l/h","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","Încălzire","","Mare","l/h","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Scăzută","l/h","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","Pierdere presiune de apă","Încălzire","Mare","kPa","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["","","","Scăzută","kPa","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","Răcire","Mare","kPa","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","","Scăzută","kPa","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["Racorduri ţevi","Drenare","","Dext","mm","16","16","16","16"]
["Putere absorbită","Mare","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Scăzută","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Temperatura admisă a apei","Încălzire","","Max.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["","","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Răcire","","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Adâncime","mm","246","246","246","271"]
["","","","Înălțime","mm","564","564","564","564"]
["Racorduri apă","Baterie suplimentară","","","inchi","","1/2\""]
["","Baterie principală","","","inchi","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010","Alb - RAL9010"]
["Greutate","Unitate","","","kg","21.2","27.5","33.6","43.1"]
["Ventilator","Debit de aer","","Scăzut","m³/h","211","241","470","642"]
["","","","Înalt","m³/h","344","442","785","1,393"]
["Power supply","Tip","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K.","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură apă de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K.","(2) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 45 °C, scădere a temperaturii apei de 5 K."]
["","","","","","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K.","(3) - Încălzire: temp. interioară: 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura apei de intrare: 65 °C, scădere a temperaturii apei de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741","(4) - Nivel de putere sonoră conform ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - SL: Nivelul silenţios la reglarea debitului de aer la ventilator","(5) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]
["","","","","","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(6) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]