{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","La viteză mare a ventilatorului","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Răcire","La viteză mică a ventilatorului","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Placă de montare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Model de instalare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Pungă şuruburi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material pentru agrafe din sârmă","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Bandă izolatoare termică","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Măsuri generale privind siguranţa","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Agent frigorific","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Gaz","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtru de aer","Tip","","","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Adâncime","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Înălțime","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Carcasă","Culoare","","","Alb","Alb","Alb","Alb","Alb","Alb","Alb"]
["Greutate","Unitate","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","La viteză mare a ventilatorului","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fază","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nume","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensiune","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35°C termometru uscat"]
["","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed"]
["","","","","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(4) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(5) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(7) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(8) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]
["","","","","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(9) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]