{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKA20AMVEB","FXKA25AMVEB","FXKA32AMVEB","FXKA40AMVEB","FXKA50AMVEB","FXKA63AMVEB"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Lățime","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Adâncime","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Carcasă","Material","","","","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","","","Dext","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Gaz","","Tip","","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă","Racord cu mufă"]
["","Drenare","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Panou decorativ","Model","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Culoare","","","","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud","Alb crud"]
["","Dimensiuni","","Înălțime","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Lățime","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Adâncime","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Greutate","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Filtru de aer","Tip","","","","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil","Detaşabil/lavabil"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Alimentare curent-=-Frecvenţă","","Frecvenţă","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentare curent-=-Tensiune","","Tensiune","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","La viteză mare a ventilatorului","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Putere absorbită - 50 Hz","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Greutate","Unitate","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Carcasă","Culoare","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["Gol în tavan necesar >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilator","Debit de aer - 50 Hz","Răcire","La viteză mare a ventilatorului","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Încălzire","","La viteză mare a ventilatorului","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","La viteză medie a ventilatorului","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","La viteză mică a ventilatorului","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Racorduri conducte","Gaz","","Dext","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7"]
["Accesorii standard","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe","(4) - Folosiţi un disjunctor în locul unei siguranţe"]
["","","","","","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA","(5) - Selectaţi dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA"]