{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1"]
["","Racorduri tubulatură","","","","1"]
["","Etichetă agent frigorific pentru reglarea gazului F","","","","1"]
["","Etichetă pentru cantitatea de agent frigorific","","","","1"]
["","Etichete multilingve pentru gaze fluorurate cu efect de seră","","","","1"]
["Greutate","Unitate","","","kg","370"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Cantitate","","","kg","11.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Motor ventilator","Putere","","","W","750"]
["","Acționare","","","","Acţionare directă"]
["Schimbător de căldură","Tip","","","","Baterie cu aripioare transversale"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,240"]
["","","","Adâncime","mm","765"]
["","","","Înălțime","mm","1,680"]
["Carcasă","Colour","","","","Alb fildeş"]
["Ventilator","Type","","","","Ventilator cu elice"]
["","Debit de aer","Răcire","Nom.","m³/min","230"]
["","Cantitate","","","","2"]
["Power supply","Phase","","","","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50"]
["","Tensiune","","","V","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Modul prioritar de răcire: temperatură interioară: 27°CDB/19°CWB; temp. exterioară: 32°CDB; lungime tubulatură: 7,5 m; diferenţa de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Modul prioritar de răcire: temperatură de evaporare: -10℃; temp. exterioară: 32°CDB; Absorbţie SH: 10℃"]
["","","","","","(3) - Modul de recuperare a căldurii 100%: temperatură interioară: 20°CDB; temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; sarcina de refrigerare la 18 kW; lungime tubulatură: 7,5 m; diferenţa de nivel: 0 m"]
["","","","","","(4) - Temperatura saturată echivalentă cu presiunea de aspiraţie (partea de refrigerare): -10°C (în stare răcită); capacitatea de conectare pentru unitatea de aer condiţionat interioară: 10 CP, când recuperarea căldurii este 100%"]
["","","","","","(5) - Compresor 1"]
["","","","","","(6) - Compresor 2"]
["","","","","","(7) - Compresor 3"]
["","","","","","(8) - Încărcarea din fabrică a unităţii"]
["","","","","","(9) - Montaţi separatorul de ulei la 5 m de unitatea exterioară"]
["","","","","","(10) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(11) - Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare"]
["","","","","","(12) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]