{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Tip","","","","","Purificator de aer"]
["Aplicaţie","","","","","Unităţi tip de pardoseală"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","450"]
["","","","Lățime","mm","270"]
["","","","Adâncime","mm","270"]
["Greutate","Unitate","","","kg","5.8"]
["Zona aplicabilă din încăpere","m²","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","180"]
["Funcţia de purificare a aerului","Putere intrare","","Turbo","kW","0.025"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","Silenţios","kW","0.008"]
["Nivelul de presiune sonoră","Funcţia de purificare a aerului","","Turbo","dBA","37"]
["","","","Mediu","dBA","27"]
["","","","Silenţios","dBA","19"]
["Ventilator","Debit de aer","Funcţia de purificare a aerului","Turbo","m³/h","180"]
["","","","Mediu","m³/h","120"]
["","","","Silenţios","m³/h","60"]
["Metoda de colectare a prafului","","","","","Filtru HEPA electrostatic"]
["Metoda de dezodorizare","","","","","Flash Streamer + catalizator dezodorizant"]
["Accesorii standard","Filtru HEPA electrostatic","","","","1"]
["","Filtru de dezodorizare","","","","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1"]
["Cablu de alimentare","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fază","","","","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220-230"]
["Curent de funcţionare","Funcţia de purificare a aerului","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Mediu","A","0.09"]
["","","","Silenţios","A","0.08"]
["Note","","","","","(1) - Suprafața aplicabilă a camerei este adecvată pentru funcționarea unității la viteza maximă a ventilatorului (HH). Zona aplicabilă din încăpere indică spațiul din care o anumită cantitate de particule de praf poate fi eliminată în 30 de minute. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Zona aplicabilă din încăpere este adecvată pentru funcționarea unității la viteza maximă a ventilatorului (HH). Suprafața aplicabilă a camerei a fost calculată conform standardului NRCC-54013 utilizând fum de țigară CADR testat conform JEM1467."]
["","","","","","(3) - Transformate la standardele CADR de la valorile de test conform JEM1467."]
["","","","","","(4) - Nivelurile zgomotului în timpul funcționării reprezintă media valorilor măsurate la 1 m distanță față de partea frontală, stângă, dreaptă și de sus a unității. (Aceste valori sunt egale cu valoarea măsurată într-o cameră fără ecou.)"]
["","","","","","(5) - Filtrul HEPA electrostatic este montat în unitate."]
["","","","","","(6) - Alte funcții: Funcția de repornire automată."]