{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC80Z"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC80ZVM"]
["Tip","","","","","Purificator de aer"]
["Aplicaţie","","","","","Unităţi tip de pardoseală"]
["Carcasă","Culoare","","","","Front: White, Top/Side: Dark Grey"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","630"]
["","","","Lățime","mm","315"]
["","","","Adâncime","mm","315"]
["Greutate","Unitate","","","kg","9.8"]
["Zona aplicabilă din încăpere","m²","","","","62, 124"]
["CADR","m³/h","","","","480"]
["Funcţia de purificare a aerului","Putere intrare","","Turbo","kW","0.080"]
["","","","M","kW","0.016"]
["","","","L","kW","0.011"]
["","","","Silenţios","kW","0.009"]
["Nivelul de presiune sonoră","Funcţia de purificare a aerului","","Turbo","dBA","55"]
["","","","Mediu","dBA","34"]
["","","","Scăzut","dBA","25"]
["","","","Silenţios","dBA","19"]
["Ventilator","Debit de aer","Funcţia de purificare a aerului","Turbo","m³/h","480"]
["","","","Mediu","m³/h","210"]
["","","","Scăzut","m³/h","132"]
["","","","Silenţios","m³/h","84"]
["Metoda de colectare a prafului","","","","","Filtru HEPA electrostatic"]
["Metoda de dezodorizare","","","","","Streamer dublu + catalizator de dezodorizare"]
["Accesorii standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["Cablu de alimentare","m","","","","2"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220-230"]
["Note","","","","","(1) - Zona de acoperire este adecvată pentru funcționarea unității la turația maximă a ventilatorului (HH). Zona de acoperire indică spațiul din care o anumită cantitate de particule de praf poate fi eliminată în 30 de minute."]
["","","","","","(2) - Transformate la standardele NRCC de la valorile de test conform JEM1467."]