{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Tip","","","","","Purificator de aer cu umidificator"]
["Aplicaţie","","","","","Unităţi tip de pardoseală"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","700"]
["","","","Lățime","mm","270"]
["","","","Adâncime","mm","270"]
["Greutate","Unitate","","","kg","9.5"]
["Zona aplicabilă din încăpere","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Funcţia de purificare a aerului","Putere intrare","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Silenţios","kW","0.007"]
["Funcţia de umidificare","Putere intrare","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Silenţios","kW","0.011"]
["","Capacitatea rezervorului de apă","","","l","2.7"]
["Nivelul de presiune sonoră","Funcţia de purificare a aerului","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Mediu","dBA","39.0"]
["","","","Scăzut","dBA","29.0"]
["","","","Silenţios","dBA","19.0"]
["","Funcţia de umidificare","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Mediu","dBA","39.0"]
["","","","Scăzut","dBA","33.0"]
["","","","Silenţios","dBA","25.0"]
["Ventilator","Debit de aer","Funcţia de purificare a aerului","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Mediu","m³/h","192"]
["","","","Scăzut","m³/h","120"]
["","","","Silenţios","m³/h","54"]
["","","Funcţia de umidificare","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Mediu","m³/h","192"]
["","","","Scăzut","m³/h","144"]
["","","","Silenţios","m³/h","102"]
["Metoda de colectare a prafului","","","","","Filtru HEPA electrostatic"]
["Metoda de dezodorizare","","","","","Flash Streamer + catalizator dezodorizant"]
["Accesorii standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Cablu de alimentare","Cablu de alimentare","","","","1.8"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~"]
["Alimentare curent","Alimentare curent-=-Frecvenţă","","Frecvenţă","","50/60"]
["","Alimentare curent-=-Tensiune","","Tensiune","","220-240/220-230"]
["Curent de funcţionare","Funcţia de purificare a aerului","Curent de funcţionare-=-Funcţia de purificare a aerului-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","Funcţie de purificare a aerului","Curent de funcţionare-=-Funcţie de purificare a aerului-=-Mediu","Mediu","","0.19"]
["","","Curent de funcţionare-=-Funcţie de purificare a aerului-=-Scăzut","Scăzut","","0.12"]
["","","Curent de funcţionare-=-Funcţia de purificare a aerului-=-Silenţios","Silenţios","","0.09"]
["","Funcţia de umidificare","Curent de funcţionare-=-Funcţia de umidificare-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Curent de funcţionare-=-Funcţia de umidificare-=-Mediu","Mediu","","0.20"]
["","","Curent de funcţionare-=-Funcţia de umidificare-=-Scăzut","Scăzut","","0.15"]
["","","Curent de funcţionare-=-Funcţia de umidificare-=-Silenţios","Silenţios","","0.13"]
["Note","","","","","(1) - Suprafața aplicabilă a camerei este adecvată pentru funcționarea unității la viteza maximă a ventilatorului (HH). Zona aplicabilă din încăpere indică spațiul din care o anumită cantitate de particule de praf poate fi eliminată în 30 de minute. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Transformate la standardele NRCC de la valorile de test conform JEM1467."]