{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":37,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.RDV101002E","SB.RDV101022E","SB.RDV101001E","SB.RDV101021E","SB.RDV101524E","SB.RDV101525E","SB.RDV101529E","SB.RDV101523E","SB.RDV102001E","SB.RDV102002E","SB.RDV102021E","SB.RDV102022E","SB.RDV102523E","SB.RDV102524E","SB.RDV102525E","SB.RDV102529E","SB.RDV201524E","SB.RDV201529E","SB.RDV201001E","SB.RDV201002E","SB.RDV201021E","SB.RDV201022E","SB.RDV201523E","SB.RDV201525E","SB.RDV202523E","SB.RDV202524E","SB.RDV202525E","SB.RDV202529E","SB.RDV202001E","SB.RDV202002E","SB.RDV202021E","SB.RDV202022E"]
["Agent frigorific","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Capacitate de refrigerare","Temperatură ridicată","R-134a","Nom","kW","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)"]
["Receptor standard de lichid","l","","","","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5"]
["Compresor","Putere nominală","","","kW","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55"]
["","Type","","","","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston","Ermetic, cu piston"]
["","Metodă de pornire_","","","","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct"]
["Dimensiuni","Unitate evaporator","","Adâncime","mm","210","490","210","490","490","490","210","210","210","210","490","490","210","490","490","210","490","210","210","210","490","490","210","490","210","490","490","210","210","210","490","490"]
["","","","Înălţime","mm","570","215","570","215","215","215","570","570","570","570","215","215","570","215","215","570","215","570","570","570","215","215","570","215","570","215","215","570","570","570","215","215"]
["","","","Lăţime","mm","375","669","375","669","669","669","375","375","375","375","669","669","375","669","669","375","1,089","595","595","595","1,089","1,089","595","1,089","595","195","1,089","595","595","595","195","1,089"]
["","Unitate de condensare","","Adâncime","mm","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427"]
["","","","Lăţime","mm","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882"]
["Capacitate de încălzire","R-134a","","Nom","kW","0.700","0.900","0.700","0.900","0.900","0.900","0.700","0.700","1.050","1.050","0.900","0.900","1.050","0.900","0.900","1.050","1.600","1.400","1.400","1.400","1.600","1.600","1.400","1.600","1.750 (1)","1.600","1.600","1.750 (1)","1.750 (1)","1.750 (1)","1.600","1.600"]
["Evaporator","Lungime jet de aer","","","m","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C","(1) - În timpul funcționării normale: +10 °C/+30 °C"]
["","","","","","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc.","(2) - Utilizați lungimea jetului de aer ca valoare de bază.  Lungimea jetului de aer este afectată de mulți factori, precum înălțimea camerei, depozitarea produselor, locația evaporatorului etc."]
["","","","","","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]