{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T8Y1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","Nom.","dBA","47.0 (5)"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","1"]
["","Racorduri tubulatură","","","4"]
["","Declaraţie de conformitate","","","1"]
["","Etichetă agent frigorific pentru reglarea gazului F","","","1"]
["","Legături","","","3"]
["","Şuruburi","","","1"]
["Compresor","Type","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Greutate","Unitate","","kg","79"]
["Agent frigorific","GWP","","","2,087.5"]
["","Cantitate","","kg","2.00"]
["","Tip","","","R-410A"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","Nom.","dBA","60.0 (4)"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","600"]
["","","Adâncime","mm","554"]
["","","Înălțime","mm","701"]
["Power supply","Fază","","","3N~"]
["","Nume","","","Y1"]
["","Frecvenţă","","Hz","50"]
["","Tensiune","","V","380-415"]
["Note","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(3) - Numărul real de unităţi depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV DX etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (fiind; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet."]
["","","","","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare"]
["","","","","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat"]
["","","","","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare."]
["","","","","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă."]
["","","","","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare."]
["","","","","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ)."]
["","","","","(12) - TOCA înseamnă valoarea totală a fiecărui set de supracurent (OC)."]
["","","","","(13) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului"]
["","","","","(14) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","(15) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază"]
["","","","","(18) - Ssc: curent de scurtcircuit"]
["","","","","(19) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare."]