{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":259,"n_cols":29,"rows_kept":259,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8U7Y1B","RYYQ10U7Y1B","RYYQ12U7Y1B","RYYQ14U7Y1B","RYYQ16U7Y1B","RYYQ18U7Y1B","RYYQ20U7Y1B","RYYQ22U7Y1B","RYYQ24U7Y1B","RYYQ26U7Y1B","RYYQ28U7Y1B","RYYQ30U7Y1B","RYYQ32U7Y1B","RYYQ34U7Y1B","RYYQ36U7Y1B","RYYQ38U7Y1B","RYYQ40U7Y1B","RYYQ42U7Y1B","RYYQ44U7Y1B","RYYQ46U7Y1B","RYYQ48U7Y1B","RYYQ50U7Y1B","RYYQ52U7Y1B","RYYQ54U7Y1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","57.0 (5)","","","","","","","","","","","","","","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Racorduri tubulatură","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Domeniu de capacitate","CP","","","","8","","","","","","","","","","","","","","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["SEER combinație recomandată 3","","","","","7.5","","","","","","","","","","","","","","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["Domeniu de funcționare","Răcire","","Max.","°CDB","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0"]
["","Încălzire","","Min.","°C termometru umed","-20.0"]
["","","","Max.","°C termometru umed","15.5"]
["ηs,c combinație recomandată 3","","","","","295.2","","","","","","","","","","","","","","247.2","272.2","263.2","255.4","250.1","248.3","244.2","248.0","251.5","253.9"]
["ηs,c","%","","","","302.4","","","","","","","","","","","","","","250.8","272.4","263.5","261.2","255.9","254.9","251.7","252.8","253.7","254.1"]
["Numărul maxim de unităţi interioare conectabile:","","","","","64 (3)","","","","","","","","","","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Răcire a spațiului","Condiţia B (30 °C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","","","","","","","","","","","","","","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","5.2","","","","","","","","","","","","","","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","Condiţia D (20 °C - 27/19)","","Pdc","kW","8.0","","","","","","","","","","","","","","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["","","","EERd","","18.8","","","","","","","","","","","","","","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.0","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","","","","","","","","","","","","","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condiţia C (25 °C - 27/19)","","EERd","","9.5","","","","","","","","","","","","","","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","","","","","","","","","","","","","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Compresor","Type","","","","Compresor scroll închis ermetic"]
["Greutate","Unitate","","","kg","252"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","","","","","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Cantitate","","","kg","5.9"]
["","Tip","","","","R-410A","","","","","","","","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Răcire spațiu combinaţie recomandată 3","Condiţia B (30 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","","","","","","","","","","","","","","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","5.1","","","","","","","","","","","","","","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","Condiţia D (20 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","9.1","","","","","","","","","","","","","","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","16.0","","","","","","","","","","","","","","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.0","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","","","","","","","","","","","","","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condiţia C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","","","","","","","","","","","","","","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","","","","","","","","","","","","","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP combinaţie recomandată 3","","","","","4.2","","","","","","","","","","","","","","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["ηs,h combinație recomandată 3","","","","","165.6","","","","","","","","","","","","","","159.9","164.8","167.8","164.4","163.5","161.3","161.7","163.2","164.4","166.0"]
["Recommended combination 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","","","","","","","","","","","","","","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Index conexiune interioară","Min.","","","","100.0","","","","","","","","","","","","","","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","260.0","","","","","","","","","","","","","","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP la capacitate nom.","6 °CWB","","","kW/kW","4.15 (2)","","","","","","","","","","","","","","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Capacitate de răcire","Pnominal,c","","","kW","22.4 (1)","","","","","","","","","","","","","","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Piping connections","Lichid","","Dext","mm","9.52","","","","","","","","","","","","","","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tip","","Racord cu lipire tare","","","","","","","","","","","","","","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare"]
["","Lungimea totală a tubulaturii","Sistem","Real","m","1,000 (6)","","","","","","","","","","","","","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gaz","","Dext","mm","19.1","","","","","","","","","","","","","","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Tip","","Racord cu lipire tare","","","","","","","","","","","","","","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare"]
["Recommended combination","","","","","4 x FXFQ50AVEB","","","","","","","","","","","","","","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","TOL","","COPd (COP declarat)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcţionare)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiţia D (12 °C)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","5.9","","","","","","","","","","","","","","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["","","","COPd (COP declarat)","","7.9","","","","","","","","","","","","","","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","Condiţia B (2 °C)","","COPd (COP declarat)","","3.9","","","","","","","","","","","","","","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","7.4","","","","","","","","","","","","","","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","Condiţia C (7 °C)","","COPd (COP declarat)","","6.3","","","","","","","","","","","","","","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","5.0","","","","","","","","","","","","","","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","2.7","","","","","","","","","","","","","","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","12.1","","","","","","","","","","","","","","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["Încălzire a spaţiului (climat temperat) comb. recomandată 3","Condiţia B (2 ℃)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","7.4","","","","","","","","","","","","","","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP declarat)","","3.9","","","","","","","","","","","","","","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","Condiţia C (7 ℃)","","COPd (COP declarat)","","6.2","","","","","","","","","","","","","","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","4.9","","","","","","","","","","","","","","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","12.1","","","","","","","","","","","","","","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.7","","","","","","","","","","","","","","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcționare)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","Condiţia D (12 ℃)","","COPd (COP declarat)","","7.8","","","","","","","","","","","","","","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","5.8","","","","","","","","","","","","","","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["","Tbivalentă","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","78.0 (4)","","","","","","","","","","","","","","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","930"]
["","","","Adâncime","mm","765"]
["","","","Înălțime","mm","1,685"]
["ηs,h","%","","","","167.9","","","","","","","","","","","","","","162.4","167.5","170.0","165.5","164.5","162.0","162.8","165.2","167.2","169.4"]
["Încălzire continuă","","","","","Da","","","","","","","","","","","","","","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da"]
["Ventilator","Presiune statică externă","","Max.","Pa","78"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","6 °CWB","kW","22.4 (2)","","","","","","","","","","","","","","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Pnominal,h","","","kW","22.4 (2)","","","","","","","","","","","","","","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Fază","","","","3N~","","","","","","","","","","","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","","","","","","","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nume","","","","Y1","","","","","","","","","","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensiune","","","V","380-415","","","","","","","","","","","","","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Numărul real de unităţi interioare conectabile depinde de tipul unităţii interioare (unitate interioară VRV, modul hidraulic, unitate interioară RA etc.) şi de restricţia raportului de conectare pentru acel sistem (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(5) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare","(6) - Consultaţi selecţia conductei de agent frigorific sau manualul de instalare"]
["","","","","","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat","(7) - RLA se bazează pe următoarele condiţii: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat"]
["","","","","","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare.","(8) - MSC înseamnă curentul maxim în timpul pornirii compresorului. Unitatea utilizează numai compresoare cu inverter. Curentul de pornire este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcționare."]
["","","","","","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă.","(9) - în conformitate cu EN/IEC 61000-3-12; este necesar să consultaţi operatorul reţelei de distribuţie pentru a vă asigura că echipamentul este conectat numai la o alimentare cu valoarea Ssc mai mică sau egală cu valoarea Ssc minimă."]
["","","","","","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare.","(10) - Valoarea MCA trebuie utilizată pentru selectarea dimensiunii corecte a firelor de la faţa locului. Valoarea MCA poate fi considerată ca fiind curentul maxim de funcţionare."]
["","","","","","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(11) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","","","","","","","","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ).","(11) - MFA este utilizat pentru a selecta disjunctorul circuitului şi întrerupătorul circuitului de împământare (întrerupătorul circuitului de scurgeri la pământ)."]
["","","","","","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(12) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","","","","","","","","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului","(12) - FLA înseamnă curentul nominal de funcţionare a ventilatorului"]
["","","","","","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(13) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","","","","","","","","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%.","(13) - Variaţia maximă admisă a tensiunii între faze este de 2%."]
["","","","","","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(14) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","","","","","","","","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului.","(14) - Variaţie admisă tensiune: aparatele sunt adecvate utilizării în sisteme electrice în care tensiunea furnizată la bornele lor nu depăşeşte limitele specificate ale domeniului."]
["","","","","","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(15) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","","","","","","","","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)","(15) - Valoarea ESEER AUTOMAT corespunde funcţionării normale a unui sistem VRV4 cu pompă de căldură, luând în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării (temperatura variabilă a agentului frigorific)"]
["","","","","","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(16) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","","","","","","","","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării","(16) - Valoarea ESEER STANDARD corespunde funcţionării unei pompe de căldură VRV4 normale, fără a lua în considerare funcţia de economisire avansată a energiei în timpul funcţionării"]
["","","","","","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(17) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","","","","","","","","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou.","(17) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou."]
["","","","","","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","","","","","","","","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA","(18) - Presiune sonoră sistem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], unde unitatea A = A dBA, unitatea B = B dBA, unitatea C = C dBA"]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","(19) - Ssc: curent de scurtcircuit","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază"]
["","","","","","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(20) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","","","","","","","","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit","(20) - Ssc: curent de scurtcircuit"]
["","","","","","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(21) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","","","","","","","","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare.","(21) - Pentru conţinutul detaliat al accesoriilor standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare."]
["","","","","","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","","","","","","","","","","","","","","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard","(22) - Datele privind combinaţiile multi (22-54 CP) corespund combinaţiilor multi standard"]
["SEER combinație recomandată 2","","","","","6.9"]
["ηs,c combinație recomandată 2","","","","","273.6"]
["ηs,h combinație recomandată 2","","","","","165.4"]
["Răcire spațiu combinaţie recomandată 2","Condiţia C (25 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","10.6"]
["","","","EERd","","8.8"]
["","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","2.6"]
["","","","Pdc","kW","22.4"]
["","Condiţia D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","15.1"]
["","","","Pdc","kW","8.8"]
["","Condiţia B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","4.9"]
["","","","Pdc","kW","16.5"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB"]
["SCOP combinaţie recomandată 2","","","","","4.2"]
["Putere absorbită - 50Hz","Încălzire","Nom.","6 °CWB","kW","5.40 (2)"]
["Încălzire a spaţiului (climat temperat) comb. recomandată 2","Condiţia B (2 ℃)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","7.4"]
["","","","COPd (COP declarat)","","3.9"]
["","Condiţia C (7 ℃)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","5.0"]
["","","","COPd (COP declarat)","","6.3"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","2.7"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","12.1"]
["","TOL","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.4"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcționare)","°C","-10"]
["","Condiţia D (12 ℃)","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","5.9"]
["","","","COPd (COP declarat)","","7.8"]
["","Tbivalentă","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","13.7"]
["","","","COPd (COP declarat)","","2.4"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","-10"]
["Combinaţie recomandată","","","","","","4 x FXFQ63BVEB","6 x FXFQ50BVEB","1 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","4 x FXFQ63BVEB + 2 x FXFQ80BVEB","3 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","2 x FXFQ50BVEB + 6 x FXFQ63BVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB"]
["Combinaţie recomandată 2","","","","","","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB"]
["Combinaţie recomandată 3","","","","","","4 x FXMQ63P7VEB9","6 x FXMQ50P7VEB9","1 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","4 x FXMQ63P7VEB9 + 2 x FXMQ80P7VEB9","3 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","2 x FXMQ50P7VEB9 + 6 x FXMQ63P7VEB9","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Încălzire continuă","","","","","","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da","Da"]
["Capacitate de răcire","Pnominal,c","","","kW","","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)"]
["Capacitate de încălzire","Pnominal,h","","","kW","","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)"]
["","Nom.","","6 °CWB","kW","","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)"]
["COP la capacitate nom.","6 °CWB","","","KW/KW","","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","3.54 (2)","3.2 (2)","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)"]
["SEER combinație recomandată 2","","","","","","6.8","5.9","6.3","5.9","6.0","5.9","6.7","6.6","6.5","6.3","6.3","6.3","6.3"]
["SEER combinație recomandată 3","","","","","","6.8","6.2","6.2","5.8","6.0","5.9","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3"]
["SCOP combinaţie recomandată 2","","","","","","4.3","4.1","4.0","4.1","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.3"]
["SCOP combinaţie recomandată 3","","","","","","4.1","4.1","4.0","4.0","4.1","3.9","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2"]
["Răcirea spaţiului","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Condiţia B (30 °C - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.3","4.1","3.9","3.8","3.7","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Condiţia C (25 °C - 27/19)","","EERd","","","8.3","7.7","7.8","7.7","7.5","7.3","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Condiţia D (20 °C - 27/19)","","EERd","","","17.0","13.9","14.3","14.2","18.3","18.3","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.4","8.4","9.5","11.5","11.5","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1"]
["Răcire spațiu combinaţie recomandată 2","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","2.4","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.4","2.6","2.3","2.1","2.2","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Condiţia B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.0","4.1","3.8","3.7","3.6","4.6","4.5","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.1","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Condiţia C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","8.5","7.1","7.9","7.6","7.5","7.3","8.2","8.4","7.9","7.8","7.9","8.0","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Condiţia D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","17.2","13.1","14.0","14.0","18.1","18.9","15.6","14.7","13.6","13.8","16.1","14.0","16.5"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.1","8.4","9.5","11.4","10.9","18.4","15.4","15.7","16.5","20.5","18.9","20.1"]
["Răcire spațiu combinaţie recomandată 3","Condiţia A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Condiţia B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.2","4.0","3.7","3.7","3.6","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Condiţia C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","8.4","7.7","7.7","7.4","7.6","7.3","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","19.0","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Condiţia D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","16.9","13.7","14.0","14.1","18.3","18.3","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.4","8.4","9.5","11.6","11.6","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","TBivalent","","COPd (COP declarat)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiția E (-10°C)","","COPd (COP declarat)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","TOL","","Tol (limită de temperatură în funcţionare)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Condiţia B (2 °C)","","COPd (COP declarat)","","","3.9","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Condiţia C (7 °C)","","COPd (COP declarat)","","","6.4","6.1","6.1","6.3","6.7","6.5","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Condiţia D (12 °C)","","COPd (COP declarat)","","","8.2","7.9","8.5","8.6","9.0","9.1","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","5.9","6.3","4.9","4.9","7.1","7.1","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9"]
["Încălzire a spaţiului (climat temperat) comb. recomandată 2","Tbivalentă","","COPd (COP declarat)","","","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarat)","","","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcționare)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","","2.7","2.4","2.6","2.6","2.4","2.2","2.6","2.7","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Condiţia B (2 ℃)","","COPd (COP declarat)","","","4.0","3.9","3.5","3.5","3.8","3.7","4.1","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.8"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.2","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Condiţia C (7 ℃)","","COPd (COP declarat)","","","6.5","6.1","6.1","6.3","6.8","6.5","6.3","6.3","6.1","6.3","6.6","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","13.1","13.1","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Condiţia D (12 ℃)","","COPd (COP declarat)","","","8.3","7.9","8.6","8.7","9.1","9.2","8.4","9.0","8.9","9.1","9.1","9.1","8.9"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","6.0","6.4","4.9","5.0","7.2","7.2","6.0","5.7","6.0","6.4","7.2","7.1","7.9"]
["Încălzire a spaţiului (climat temperat) comb. recomandată 3","Tbivalentă","","COPd (COP declarat)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatură bivalentă)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarat)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tol (limită de temperatură în funcționare)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiţia A (-7 °C)","","COPd (COP declarat)","","","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Condiţia B (2 ℃)","","COPd (COP declarat)","","","3.7","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Condiţia C (7 ℃)","","COPd (COP declarat)","","","6.4","6.0","6.1","6.2","6.5","6.3","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Condiţia D (12 ℃)","","Încălzire a spaţiului (climat temperat) comb. recomandată 3-=-Condiţia D (12 ℃)-=-COPd (COP declarat)","","","8.1","7.8","8.5","8.6","8.7","8.7","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9"]
["","","","Pdh (capacitate de încălzire declarată)","kW","","5.9","6.2","4.9","4.9","6.9","6.9","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9"]
["Domeniu de capacitate","CP","","","","","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34"]
["Numărul maxim de unităţi interioare conectabile:","","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Index conexiune interioară","Min.","","","","","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0"]
["","Max.","","","","","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","Lățime","mm","","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Adâncime","mm","","765","765","765","765","765","765"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","242","242","338","338","374","374"]
["Ventilator","Presiune statică externă","","Max.","Pa","","78","78","78","78","78","78"]
["Compresor","Tip","","","","","Compresor scroll închis ermetic","Compresor scroll închis ermetic","Compresor scroll închis ermetic","Compresor scroll închis ermetic","Compresor scroll închis ermetic","Compresor scroll închis ermetic"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","","Min.","°CDB","","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["Gama de operare","Încălzire","","Min.","°C termometru umed","","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°C termometru umed","","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","83.8 (4)","87.9 (4)","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","","57.0 (5)","61.0 (5)","60.0 (5)","63.0 (5)","62.0 (5)","65.0 (5)","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)"]
["Agent frigorific","Tip","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","","12.5","13.2","21.5","21.7","24.4","24.6"]
["","Cantitate","","","kg","","6.0","6.3","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Tip","","","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare"]
["","","","Dext","mm","","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","Gaz","","Tip","","","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare","Racord cu lipire tare"]
["","","","Dext","mm","","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["Racorduri ţevi","Lungimea totală a tubulaturii","Sistem","Real","m","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Connection pipes","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fază","","","","","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat","Trifazat"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Sistem","Modul unitate exterioară 1","","","","","","","","","","","RYMQ10U","RYMQ8U","RYMQ12U","RYMQ12U","RYMQ12U","RYMQ16U","RYMQ16U"]
["","Modul unitate exterioară - 2","","","","","","","","","","","RYMQ12U","RYMQ16U","RYMQ14U","RYMQ16U","RYMQ18U","RYMQ16U","RYMQ18U"]