{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Accesorii standard","Legături","","","","2","2","2","2"]
["","Manual de instalare","","","","1","1","1","1"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Cantitate","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Racorduri ţevi","Lichid","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Sistem","Fără încărcare","m","30","30","30","30"]
["","","","Echivalent","m","75","100","100","100"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Diferenţa de nivel","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare"]
["Sound power level","Cooling","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compressor","Type","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","940","940","940","940"]
["","","","Adâncime","mm","320","320","320","320"]
["","","","Înălțime","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Greutate","Unitate","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["","","","","","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard"]
["","","","","","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard"]
["","","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]