{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Accesorii standard","Legături","","","","","2","2","2"]
["","Manual de instalare","","","","","1","1","1"]
["","Etichetă agent frigorific pentru reglarea gazului F","","","","","1","1","1"]
["","Măsuri generale privind siguranţa","","","","","1","1","1"]
["","Etichetă de energie LOT10","","","","","1","1","1"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Cantitate","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Tip","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistem","Fără încărcare","m","","40","40","40"]
["","","","Echivalent","m","","100","100","100"]
["","Gaz","","Dext","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Diferenţa de nivel","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare"]
["Sound power level","Răcire","","","dBA","","66","69","70"]
["","Încălzire","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compresor","Type","","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","","940","940","940"]
["","","","Adâncime","mm","","320","320","320"]
["","","","Înălțime","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Fază","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(2) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază","(2) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A şi mai mică sau egală cu 75 A pe fază"]
["","","","","","","(3) - Ssc: curent de scurtcircuit","(3) - Ssc: curent de scurtcircuit","(3) - Ssc: curent de scurtcircuit"]
["","","","","","","(4) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.","(4) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.","(4) - Standard tehnic european/internaţional de stabilire a limitelor pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază."]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","990"]
["","","","Lățime","mm","940"]
["","","","Adâncime","mm","320"]
["Greutate","Unitate","","","kg","70"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Max.","°CDB","52"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Max.","°CWB","18.0"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","65"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","46"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","49"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32"]
["","Cantitate","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","1.99"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistem","Echivalent","m","75"]
["Racorduri ţevi","Lungime tubulatură","Sistem","Fără încărcare","m","40"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","A se vedea manualul de instalare"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","3~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50"]
["","Tensiune","","","V","380-415"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","16"]