{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71N7V1B","RZAG71N2V1B","RZAG100N7V1B","RZAG100N2V1B","RZAG125N7V1B","RZAG125N2V1B","RZAG140N7V1B","RZAG140N2V1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","870","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Lățime","mm","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Adâncime","mm","460","460","460","460","460","460","460","460"]
["Greutate","Unitate","","","kg","81","81","85","85","95","95","95","95"]
["Compresor","Type","","","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°C termometru umed","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C termometru umed","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","64","64","66","66","69","69","70","70"]
["","Încălzire","","","dBA","","","","","68 (1)","68 (1)","71 (1)","71 (1)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","46","46","47","47","49","49","50","50"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","48","48","50","50","52","52","52","52"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Cantitate","","","kg","3.2","3.20","3.2","3.20","3.7","3.70","3.7","3.70"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","2.16","2.16","2.16","2.16","2.5","2.50","2.5","2.50"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","55","55","85","85","85","85","85","85"]
["","","Sistem","Echivalent","m","75","75","100","100","100","100","100","100"]
["Racorduri ţevi","Lungime tubulatură","Sistem","Fără încărcare","m","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare","A se vedea manualul de instalare"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Curent - 50 Hz","Curent maxim la siguranțe (MFA)","","","A","20","20","32","32","32","32","32","32"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Note","","","","","","","","","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21","(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21"]