{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-AAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20AAW","SEHVX32AAW","SEHVX40AAW","SEHVX64AAW"]
["Agent frigorific","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","","766"]
["","","Adâncime","mm","","396"]
["","","Înălțime","mm","","1,573"]
["Carcasă","Material","","","","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester"]
["","Culoare","","","","Alb Daikin"]
["Greutate","Unitate","","kg","","62"]
["Power supply","Fază","","","","3N~"]
["","Frecvenţă","","Hz","","50"]
["","Nume","","","","W1"]
["","Tensiune","","V","","400"]
["Note","","","","(1) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune","(1) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune","(1) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune","(1) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune"]
["","","","","(2) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(2) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(2) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(2) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară."]
["","","","","(3) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)","(3) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)","(3) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)","(3) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)"]
["","","","","","(4) - Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră"]
["Carcasă","Culoare","","","Alb Daikin","","Alb Daikin","Alb Daikin"]
["","Material","","","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester","","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester","Placă din oţel galvanizat vopsită cu poliester"]
["Dimensiuni","Unitate","Înălțime","mm","1573","","1573","1573"]
["","","Lățime","mm","766","","766","766"]
["","","Adâncime","mm","396","","396","396"]
["Greutate","Unitate","","kg","60","","64","66"]
["Agent frigorific","Tip","","","R-410A","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5","","2087.5","2087.5"]
["Alimentare electrică","Nume","","","W1","","W1","W1"]
["","Fază","","","Trifazat","","Trifazat","Trifazat"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","Hz","50","","50","50"]
["","Tensiune","","V","400","","400","400"]