{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Lățime","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Adâncime","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Greutate","Unitate","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Tip","","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat"]
["","","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Tip","","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat","Racord sudat"]
["","","","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["Racorduri ţevi","Lungime tubulatură","Sistem","Fără încărcare","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Diferenţa de nivel","IU - IU","Max.","","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară","Consultaţi manualul, depinde de unitatea exterioară"]
["Note","","","","","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului","(2) - Lungimea minimă şi maximă a tubulaturii se referă la tubulatura dintre kitul vană de expansie (EKEXV) şi unitatea de tratare a aerului"]