{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXVA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKEXVA50","EKEXVA63","EKEXVA80","EKEXVA100","EKEXVA125","EKEXVA140","EKEXVA200","EKEXVA250","EKEXVA300","EKEXVA350","EKEXVA400","EKEXVA450","EKEXVA500"]
["Dimensiuni","Unitate","Înălțime","mm","404","404","404","404","404","404","404","404","404","404","404","404","404"]
["","","Lățime","mm","217","217","217","217","217","217","217","217","217","217","217","217","217"]
["","","Adâncime","mm","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5","80.5"]
["Greutate","Unitate","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","Nom.","dBA","36.5","37.5","38.6","39.5","40.5","41.1","42.5","43.5","44.3","45.1","45.6","46.1","46.5"]
["","Încălzire","Nom.","dBA","24.8","25.8","26.8","27.8","28.8","29.4","30.8","31.8","32.5","33.3","33.8","34.3","34.8"]
["Agent frigorific","Tip","","","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A"]
["Racorduri conducte","Lichid","Tip","","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)","Braze connection (only liquid line connected)"]
["","","Dext","mm","6.40","6.40","6.40","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["Note","","","","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel.","(1) - Consultați diagrama pentru selecția conductei de agent frigorific al unității exterioare pentru lungimea conductei și limitele de diferență de nivel."]
["Accesorii standard","Connection pipes","","","","2","2","","","","","","","","","2","2"]