{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Carcasă","Culoare","","","","Nevopsit","Nevopsit","Nevopsit"]
["","Material","","","","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat","Oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","350","450","450"]
["","","","Lățime","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Adâncime","mm","662","900","900"]
["Greutate","Unitate","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Gol în tavan necesar >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medie","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Încălzire","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medie","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Presiune statică externă","","Ridicată","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Scăzută","Pa","150","250","250"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Încălzire","","Scăzut","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Drenare","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu fir","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nume","","","","V3","V3","V3"]
["","Fază","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Note","","","","","(1) - Valorile sunetului sunt măsurate într-o cameră cu semiecou cu corecţii.","(1) - Valorile sunetului sunt măsurate într-o cameră cu semiecou cu corecţii.","(1) - Valorile sunetului sunt măsurate într-o cameră cu semiecou cu corecţii."]
["","","","","","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat.","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la 1 m distanţă de aparat."]
["","","","","","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(4) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagramele electrice, plăcuţa cu caracteristici şi manualul de instalare.","(5) - Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagramele electrice, plăcuţa cu caracteristici şi manualul de instalare.","(5) - Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagramele electrice, plăcuţa cu caracteristici şi manualul de instalare."]